Украшение «Винтаж»

(техника лепки «филигрань»)

Автор: Таратина Юлия Владимировна, 10 лет.

МАОУДОД ЦДТ. Объединение «Лепка». Педагог: Дьячкова Е.М.

г. Ковдор, Мурманская область

**Материалы и инструменты для мастер-класса:**

- полимерная запекаемая глина «Цветик» (чёрный цвет)

- жидкий термоклейФимо

- декоративный стеклянный камушек для аквариума

- доска для лепки, офисный файл

- акриловая краска (серебряный цвет), кисточка

- штифт (петелька из проволоки) и металлическоеколечко (можно сделать из канцелярской скрепки), шнур, игла

Перед началом лепки нужно тщательно вымыть руки с мыломи затем воспользоваться одноразовым полотенцем (с обычного полотенца в работу могут попасть частицы ниток).Одеть файл на доску для лепки.

1. Размять полимерную глину. Раскатать в колбаску. Разделить на 2 части зубочисткой.

2. Скатать из одной части шарик, немного прижать к доске. По центру лепёшки положить стеклянный камушек, немного вдавить в полимерную глину. (Фото 1)

3. Из оставшейся части скатать тонкую и длинную колбаску.

4. Нарисовать иглой вокруг стеклянного камушка нужный нам узор, покрыть узор сверху термоклеем. Если нет термоклея, то можно и без него. (Фото 2)

5. Укладываем поверх нарисованного узора тонкую колбаску, поправляем иглой. (Фото 3)

6. Добавляем в узор мелкие элементы (шарики) из полимерной глины. С боку в украшение вставляем штифт (железную петельку), можно сделать из скрепки.(Фото 4)

8. Положить готовую работу на противень, застеленный фольгой. Поставить противень в холодную духовку, включить на 130 С. Когда духовка нагреется до данной температуры заметить время и через 2 минуты вынуть из духовки. Открыть форточку. Поставить противень поближе к ней, закрыть дверь на кухню и выйти на 10 минут.

9. После того, как кулон остынет, декорируем его серебряной акриловой краской.

10. Присоединяем украшение к шнуру. Вставляем колечко в петельку на украшении, а в колечко продеваем шнур. Завязываем шнур и украшаем себя. (Фото 5)





